216 Erstes Buch. Land, Leute und Technik.
kohle und Coaks entgegen zu kommen. In Preußisch Schlesien bestanden 1750 14 Holz⸗
kohlenhochöfen, 1800 48, neben 40 und 50 Frischherden, die das Roheifen in Schmiede⸗
eisen verwandelten. Die Eisenproduktion in Preußen war etwa 17850 2850, 1800
15 000 Tonnen (à 2000 Pfd. oder 1000 Kg), also 1800 etwa 1,5 kg auf den Kopf; im
Zollverein 1834 110000 Tonnen, also 458 *k8. In Großbritannien war die Produktion
1740 17 000, 1784 40000 (Bei 50000 Tonnen Einfuhr), 1800 aber 188 000 und
1840 1396 000 engl. Tonnen ( 2240 Pfd.), also 1800 auch erst etwa 19 Kg auf den
Kopf. Die älteren Holzkohlenöfen hatten einen Umfang von 6 Kubikmeter. Sie mit
Steinkohlen zu heizen hatte man im 17. Jahrhundert wegen des Holzmangels in
England wenig glückliche Versuche gemacht; 1709 gelang die Feuerung mit Coaks, die
aber auch in England Jahrzehnte lang auf einen Ofen sich beschraäͤnkte; auf dem Kontinent
wurde der erste Coaksofen in Schlesien 1796, in Belgien 1831 erblasen. Der Sieg der
Coaks⸗ über die Holzöfen auf dem Kontinent fällt erst in die Mitte unseres Jahrhunderts;
die englischen Hochöfen lieferten durchschnittlich jährlich 1740 288, 1805 1785, 1840
3480 Tonnen Eisen; ihre Höhe war von 18 auf 40 Fuß, ihre Fassungskraft von 6
auf 250 Kubikmeter gestiegen. Im übrigen waren die Verbesserung der Gebläse, ihr
Betrieb mit Dampf und die Erhitzung der eingeblasenen Luft die wichtigsten technischen
Verbesserungen (17680 — 1840); erst seit Bunsen die dem Hochofen entsteigenden Gichtgase
zu analysieren verstanden und zu verwenden gelehrt hatte, konnte der Hochofen als
technisch vollendet gelten. Und die Verbesserung des Frischprozefses, seine Umwandlung
in den Puddelprozeß (d. h. die Entkohlung in geschlofsenen Flammöfen mit mechanischer
Umrührung) beginnt wohl 1784, wird aber erst 1824 36 recht durchführbar, vollzieht
sich auf dem Kontinent erst 1846— 70. An den Fortschritt des Puddelprozesses schloß
sich der des Hämmerns durch den Dampfhammer, der 1842 durch Nasmyth erfunden
wurde, und des Walzens mit mechanischer Kraft, die sich auch erst 184070 recht
durchsetzten.

Der Eisenbahnbau, die entstehende Maschinenindustrie und die Ausrüstung der
Bergwerke mit einem großen maschinellen Apparate waren das Ergebnis der geschilderten
Fortschritte in Westeuropa von 1840 -70. Die Produktion stieg gewaltig; in Groß—
britannien von 1840-70 von 1,8 auf 6 Mill., in Deutschland von 0,17 auf 1,8 Mill.,
auf der ganzen Erde von 2,9 auf 12 Mill. Tonnen. Aber das erreichte Ziel war
gegenüber den nun einsetzenden Verbesserungen doch noch ein unvollkommenes: Aus dem
Eisen- sollte erst das Stahlzeitalter werden, viel größere technische Erfindungen wurden
1850—80 gemacht, gestalteten die Eisentechnik teilweise von 1860 an, noch mehr von
1880 an wieder gänzlich um und erlaubten Produktionssteigerungen, die man 1830 —60
noch nicht geahnt hatte.

Es handelt sich um die neuen Methoden, direkt Stahl herzustellen, um die Ersetzung
oder Zurückdrängung des im Puddelofen entkohlten und geschweißten Schmiedeeisens
durch das sogenannte Flußeisen, d. h. um die direkte Hersteltrung von Stahl und Eisen
aus dem Schmelzprozeß, wodurch ein viel besseres Material mit geringeren Kosten
erzielt wurde.

Stahl hatte man bis gegen 1800 wesentlich direkt in kleinen Quantitäten aus
den feinsten Erzen hergestellt; dann hatte man Schmiedeeisen durch Kohlenzusatz in Stahl
verwandelt (cementiert), endlich ihn auch durch Puddelverfahren hergestellt. Aber das Ziel
blieb, bessere Methoden direkter und umfangreicher Stahlgewinnung zu finden, wie es
Siemens 1852, dann Bessemer und endlich Martin 1858 gelang. Das bedeutete eine
Umwälzung in der ganzen Eisenindustrie uͤnd Eisenverwendung. Die Stahlproduktion
und Stahlanwendung nahm schon 1860—75 einen enormen Aufschwung, der Stahl
ersetzte in den zahlreichsten Verwendungen das viel weniger haltbare Schmiedeeisen.
Und, nun gelang es von 1879—80 au, phosphorhaltige Erze durch das Thomas—
Gilchristsche Verfahren direkt in Stahl und Flußeisen zu verwandeln, was zumal für
dänder mit überwiegend derartigen Erzen, wie Deutschland, einen ungeheueren Fortschritt
bedeutete. Alle Eifenwerke mußten freilich 1860290 auf Grund dieser neuen Technik
umgebaut werden. Die auf Roheisen reduzierte Produktion der Erde (einschließlich des