212 Erstes Buch. Land, Leute und Technik.
hat man sich gewöhnt, sie auf sogenannte Pferdekräfte, d. h. Einheiten, zurückzuführen,
welche in einer Sekunde 75 kg einen Meter hoch heben. Doch stellen die gewöhnlichen
Angaben über die Maschinen nicht die praktisch übliche, sondern die mögliche Maximal⸗
leistung dar.

Der Wind ist die billigste, wenn er weht, die fast überall faßbare und vorhandene
Kraft; aber die Windmühle hat nur 77 Normalarbeitstage im Jahre; der Wiud ver—
jagt auch dem Segelschiffe immer wieder. Die alte, sehr unvollkommene Bockmühle
nahm in Preußen bis 1861 zu, die verbesserte holländische hat sie heute noch nicht
verdrängt. Die Ausnutzung des Windes im Segel haben erst seit 1830—60 die Segel⸗
anweisungen des Kommodore F. Maury wesentlich verbessert; aber diese enorme Ver—
besserung hat die Verdrängung des Segelschiffes durch den Dampf nicht gehindert; 1875
zählte man in der europäischen Handelsmarine noch 12 Mill. Segel- auf 3 Mill. Dampf⸗
tonnen, 1898/1900 waren es nur noch 7 Mill. Segel-auf 18,7 Mil. Dampftonnen. Künftig
wird das hölzerne Segelschiff noch mehr gegen das eiserne Dampfschiff zurücktreten.

Die Wasserkraft leidet, wie der Wind, an der großen Ungleichheit von Wetter
und Jahreszeit; sie war bisher nur recht nutzbar, wo saarkes Gefaälle zusammentraf mit
den sonstigen Lebensbedingungen der Gewerbe; sie nötigte diese zur Zerstreuung in den
Thälern, am Rande der Gebirge; sie ist zu einem großen Teile an Orten vorhanden,
wo sie für kein Gewerbe nutzbar zu machen war, im Hochgebirge. Sie konnte durch die
alten unterschlächtigen Wasserräder nur bis zu 15—200/0 ihrer Kraft ausgenutzt werden.
Die verbesserten oberschlächtigen Räder und die Turbinen, 1800 — 1850 erfunden, meist
erst später angewandt, steigerten den Nutzeffekt auf 60— 80 0/0. Deutschland hatte 1816
wohl etwa 38 000, 1882 58 000 und 1805 46 000 Hauptgewerbebetriebe mit Wasser⸗
kraft; solche mit Dampf waren es 1882 84000, 1895 57 000; die mit Wasserkraft
hatten 1895 0,6, die mit Dampf schon 2,7 Mill. Pferdekräfte. Durch die neuesten
Erfindungen steht aber der Wasserkraft ein neuer, ungeahnter Fortschritt bevor. Durch
die Elektricität läßt die Kraft sich aufspeichern und auf 100 — 400 km an die pafsendsten
Stellen leiten; die, Wasserfälle der abgelegenen Gebirge, der Stromschnellen werden
nutzbar und erzeugen in ihrer weiteren Umgebung jeht große Fabrikdistrikte; so in
Schweden, Norwegen, Rußland, in den Alpen, der Schweiz, am Rheinfall. Außerdem
scheint es, daß man demnächst die Wasserkraft der Gezeiten und der Flußläufe durch
neue technische Methoden dem Menschen dienstbar machen kann; die deutschen Stroöm—
jollen allein 1,8 Mill. ungenützter Pferdekräfte enthalten.

Daß der Wasserdampf durch seine Ausdehnung und seinen Druck als bewegende
Kraft dienen könne, wußte man seit dem Altertume; serst Professor Papin in Marburg
wandte ihn 1690 im Cylinder auf einen zu bewegenden Kolben an; seit 1702 18
wurde die Dampfmaschine zur Wasserhebung in den englischen Bergwerken benutzt. James
Watt konstruierte dann 1768 -82 in endlosen Versuchen seine Dampfmaschine, die
zuerst bei der Wasserhebung in Bergwerken, dann als bewegende Kraft in Spinnereien,
Mühlen, Walzwerken Anwendung fand. Brachte seine Erfindung schon eine große
Ersparung an Heizmaterial, zu stärkerer, erst recht wirkfamer Dampfspannung überzugehen
hatte er wegen ihrer Gefahren nicht gewagt. Die Hochdruckmaschinen (von 1803 an)
mit fünffachem Atmosphärendruck sparten “s der Heizkraft und des Raumes. Weiler—
Verbesserungen haben seither nicht aufgehört. Auf Räder gestellte Dampfmaschinen zum
Transporte auf Schienenwegen erfand Georg Stephenson 1821 -29, Dampffchiffe Robert
Fulton 1806—47, Schraubendampfschiffe Erikson 1827. Bewegliche Dampfmaschinen,
Lokomobilen, zu allerlei Verwendung, datieren von 1841. Immer bessere, größere,
kohlensparendere Maschinen wurden konstruiert; hatte man bis 1850 meist Dampf—-
maschinen von 2—30 Pferdekräften, so stiegen sie später häufig auf 100 —500, neuestens
auf 1000 und mehr; die neuesten Seedampfer haben solche bis zu 8—15 0600 Pferde—
kräften, und diese brauchen /86 der Kohlen gegen 1850.

Bis zum Jahre 1850 war die Verbreitung der Dampfmaschine noch mäßig: in
Frankreich waren damals etwa 5000, in Deutschland etwa 8600 stehende Maschinen.
Im Jahre 1895 waren bei uns 388580 Dampfaemerbebeniebe arue 245 Haupt⸗